1. 正式脑电记录前确保至少有10 s的方波定标校准
2. 阻抗检查
3. 通过睁闭眼反应判断信号质量